Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Apraksts | Mērvie-nība | Kopējais eksemplāru skaits |
| 1. | Sienas-griestu kondicionieris | |  | | --- | | Dzesēšanas jauda kW nominālā (min-max)- 5,00 (…-…)  Sildīšanas jauda kW, nominālā (min-max)- 5,50 (…-…)  Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW, nominālais  (min-max)- 1,55  Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW, nominālas  (min-max)- 1,60  Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana- A++/A+  Energoefektivitātes koeficients- 6,1/4,0  Gaisa apmaiņas daudzums m³/stundā- 600-850  Trokšņa līmenis dB (A)- 36-44  Darba strāva, V/Ph/Hz- 230-1-50  Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg- 26/39  Iekšējā bloka izmēri mm- 665x870x235  Ārējā bloka izmēri mm- 596x818x302  Auksumaģents- R32  Cauruļu šķērsgriezums- 1/4-1/2  Maksimālais freona trases garums- 35  Pieļaujamā āra temperatūra dzesēšanas/sildīšanas režīmā-  -20°C/-20°C  Autorestarta funkcija  Auto diagnostika, pašattīrīšanās funkcija  Ieslēgšanas- izslēgšanas taimeris | | gab | 1 |
| 2. | Sienas- griestu kondicionieris | Dzesēšanas jauda kW nominālā (min-max)- 16,00 (…-…)  Sildīšanas jauda kW, nominālā (min-max)-17,70 (…-…)  Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW, nominālais  (min-max)- 5,40  Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW, nominālas  (min-max)- 5,40  Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana- A++/A+  Energoefektivitātes koeficients- 6,1/4,0  Gaisa apmaiņas daudzums m³/stundā- 1590-2300  Trokšņa līmenis dB (A)- 45-54  Darba strāva, V/Ph/Hz- 380-3-50  Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg- 42/112  Iekšējā bloka izmēri mm- 665x1570x235  Ārējā bloka izmēri mm- 1345x900x340  Auksumaģents- R32  Cauruļu šķērsgriezums- 3/8-5/8  Maksimālais freona trases garums- 75  Pieļaujamā āra temperatūra dzesēšanas/sildīšanas režīmā-  -20°C/-20°C  Autorestarta funkcija  Auto diagnostika, pašattīrīšanās funkcija  Ieslēgšanas- izslēgšanas taimeris | gab | 1 |
| 3. | Sienas tipa kondicionieris | Darbība no -15°C līdz +43°C āra gaisa temperatūras  Dzesēšanas jauda kW 2,63  Sildīšanas jauda kW 2,90  Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW 0,76  Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW 0,78  Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana A++/A++  Gaisa apmaiņas daudzums m³/h 520-460-340  Trokšņa līmenis dB(A) 39/33/29/55  Darba strāva, V/Ph/Hz 230/1/50  Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg 7,9/25,7  Iekšējā bloka izmēri mm 805x205x285  Ārējā bloka izmēri mm 700x270x550  Aukstumaģents R32  Cauruļu šķērsgriezums 1/4-3/8  Maksimālais freona trases garums, m 25  Maksimālā augstumu starpība starp blokiem 10 | gab | 1 |
| 4. | Kondensāta sūknis mini | Noņemams rezervuārs  Integrēts filtrs  Plastmasas filtrs integrēts rezervuārā. Tas novērš lielus piemaisījumus, lai nesabojātu sūkni. | gab | 1 |
| 5. | Kondensāta sūknis | Noņemams rezervuārs  Integrēts filtrs  Plastmasas filtrs integrēts rezervuārā. Tas novērš lielus piemaisījumus, lai nesabojātu sūkni. | gab | 1 |
| 6. | Dubulta vara caurule | Caurule ar izolāciju 1/4-1/2+elektrokabelis 5x1,5+montāžas kārbas | m | 15 |
| 7. | Dubulta vara caurule | Caurule ar izolāciju 3/8-3/4+elektrokabelis 5x2,5+montāžas kārbas | m | 15 |
| 8. | Kondicioniera montāža |  | pak | 3 |
| 9. | Pacēlāja noma |  | pak | 1 |

Garantijas nosacījumi 24 (divdesmit četri) mēneši no iegādes dienas.

Pielikums Nr.2

### TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs un datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim preces piegādi atbilstoši tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces nosaukums** | **Dau-dzums** | **Detalizēts preces tehniskais un funkcionālais apraksts[[1]](#footnote-1), attēls** | **Garantija mēnešos** | **Cena EUR bez PVN 21%**  **(vienai vienībai)** | **Kopējā cena EUR bez PVN 21%** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Kopējā līgumcena bez PVN** | |  |
| **PVN 21%** | |  |
| **Kopējā līgumcena ar PVN** | |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZPILDĪTĀJS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
adrese (ja korespondences adrese atšķiras no juridiskās, lūdzam to norādīt papildus)   
reģ. Nr.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
Bankas rekvizīti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kods  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Kontaktpersona līguma izpildes jautājumos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   
e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          
  
Paraksttiesīgā persona  
(kura parakstīs līgumu, gadījumā, ja pasūtītājs pieņems lēmumu par līguma slēgšanu)   
uz kāda pamata pārstāv uzņēmumu (kā valdes loceklis, prokūrists, pilnvarotā persona)

1. Minimālās prasības norādītas pielikumā Nr. 1 „Tehniskā specifikācija” [↑](#footnote-ref-1)