Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Apraksts | Mērvie-nība | Kopējais eksemplāru skaits |
| 1. | Sienas-griestu kondicionieris |

|  |
| --- |
|  Dzesēšanas jauda kW nominālā (min-max)- 5,00 (…-…)Sildīšanas jauda kW, nominālā (min-max)- 5,50 (…-…)Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW, nominālais(min-max)- 1,55Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW, nominālas(min-max)- 1,60Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana- A++/A+Energoefektivitātes koeficients- 6,1/4,0Gaisa apmaiņas daudzums m³/stundā- 600-850Trokšņa līmenis dB (A)- 36-44Darba strāva, V/Ph/Hz- 230-1-50Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg- 26/39Iekšējā bloka izmēri mm- 665x870x235Ārējā bloka izmēri mm- 596x818x302Auksumaģents- R32Cauruļu šķērsgriezums- 1/4-1/2Maksimālais freona trases garums- 35Pieļaujamā āra temperatūra dzesēšanas/sildīšanas režīmā- -20°C/-20°CAutorestarta funkcijaAuto diagnostika, pašattīrīšanās funkcijaIeslēgšanas- izslēgšanas taimeris |

 | gab | 1 |
| 2. | Sienas- griestu kondicionieris |  Dzesēšanas jauda kW nominālā (min-max)- 16,00 (…-…)Sildīšanas jauda kW, nominālā (min-max)-17,70 (…-…)Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW, nominālais(min-max)- 5,40Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW, nominālas(min-max)- 5,40Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana- A++/A+Energoefektivitātes koeficients- 6,1/4,0Gaisa apmaiņas daudzums m³/stundā- 1590-2300Trokšņa līmenis dB (A)- 45-54Darba strāva, V/Ph/Hz- 380-3-50Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg- 42/112Iekšējā bloka izmēri mm- 665x1570x235Ārējā bloka izmēri mm- 1345x900x340Auksumaģents- R32Cauruļu šķērsgriezums- 3/8-5/8Maksimālais freona trases garums- 75Pieļaujamā āra temperatūra dzesēšanas/sildīšanas režīmā- -20°C/-20°CAutorestarta funkcijaAuto diagnostika, pašattīrīšanās funkcijaIeslēgšanas- izslēgšanas taimeris | gab | 1 |
| 3. | Sienas tipa kondicionieris | Darbība no -15°C līdz +43°C āra gaisa temperatūrasDzesēšanas jauda kW 2,63Sildīšanas jauda kW 2,90Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW 0,76Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW 0,78Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana A++/A++Gaisa apmaiņas daudzums m³/h 520-460-340Trokšņa līmenis dB(A) 39/33/29/55Darba strāva, V/Ph/Hz 230/1/50Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg 7,9/25,7Iekšējā bloka izmēri mm 805x205x285Ārējā bloka izmēri mm 700x270x550Aukstumaģents R32Cauruļu šķērsgriezums 1/4-3/8Maksimālais freona trases garums, m 25Maksimālā augstumu starpība starp blokiem 10 | gab | 1 |
| 4. | Kondensāta sūknis mini | Noņemams rezervuārsIntegrēts filtrsPlastmasas filtrs integrēts rezervuārā. Tas novērš lielus piemaisījumus, lai nesabojātu sūkni. | gab | 1 |
| 5. | Kondensāta sūknis | Noņemams rezervuārsIntegrēts filtrsPlastmasas filtrs integrēts rezervuārā. Tas novērš lielus piemaisījumus, lai nesabojātu sūkni. | gab | 1 |
| 6. | Dubulta vara caurule | Caurule ar izolāciju 1/4-1/2+elektrokabelis 5x1,5+montāžas kārbas | m | 15 |
| 7. | Dubulta vara caurule | Caurule ar izolāciju 3/8-3/4+elektrokabelis 5x2,5+montāžas kārbas | m | 15 |
| 8. | Kondicioniera montāža |  | pak | 3 |
| 9. | Pacēlāja noma |  | pak | 1 |

Garantijas nosacījumi 24 (divdesmit četri) mēneši no iegādes dienas.

Pielikums Nr.2

### TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs un datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim preces piegādi atbilstoši tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces nosaukums** | **Dau-dzums** | **Detalizēts preces tehniskais un funkcionālais apraksts[[1]](#footnote-1), attēls** | **Garantija mēnešos** | **Cena EUR bez PVN 21%****(vienai vienībai)** | **Kopējā cena EUR bez PVN 21%** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Kopējā līgumcena bez PVN** |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Kopējā līgumcena ar PVN** |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZPILDĪTĀJS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
adrese (ja korespondences adrese atšķiras no juridiskās, lūdzam to norādīt papildus)
reģ. Nr.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
Bankas rekvizīti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kods  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Kontaktpersona līguma izpildes jautājumos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksttiesīgā persona
(kura parakstīs līgumu, gadījumā, ja pasūtītājs pieņems lēmumu par līguma slēgšanu)
uz kāda pamata pārstāv uzņēmumu (kā valdes loceklis, prokūrists, pilnvarotā persona)

1. Minimālās prasības norādītas pielikumā Nr. 1 „Tehniskā specifikācija” [↑](#footnote-ref-1)