Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Mērvie-nība | Kopējais eksemplāru skaits |
| 1. | Portatīvais datu termināls inventarizācijai | Operētājsistēma: Android 10 vai jaunāka | gab | 1 |
| Procesors (CPU): Takts frekvence vismaz 2GHz, vismaz 4 kodoli |
| Operatīvā atmiņa (RAM): vismaz 2GB |
| Iebūvētā atmiņa |
| Displejs: skārienjūtīgs, vismaz 5 collas pa diagonāli, izšķirtspēja vismaz 720 p (īsākā mala) |
| Svītrkodu skeneris: iebūvēts, atbalsta ID (EAN) un 2D (QR, DM u.c.) kodus |
| Bezvadu savienojums: WiFi, BlueTooth, NFC |
| USB savienojums: USB ports akumulatora uzlādei un datu apmaiņai, USB kabelis iekļauts komplektā |
| Akumulators: vismaz 4000mAh |
| Fiziskā izturība: triecienizturība (kritiens vismaz 1,5 m), aizsardzība pret apkārtējo vidi, klase vismaz IP64 |
| Garantija: vismaz 2 gadi |
| Ierīcei jāatbilst 28.07.2015. MK noteikumu Nr.442 36¹.panta prasībām (lūdzu norādīt ierīces ražotāja reģistrācijas valsti, kā arī valsti, kurā ierīce tiek ražota) |
| Preču piegāde: 3 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas) |
| Uzstādīšana, konfigurācija, testu veikšana un darbinieku apmācība, telefoniskas konsultācijas, attālināta palīdzība tehnisko problēmu gadījumā |

Pielikums Nr.2

**Tehniskais piedāvājums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| Portatīvais datu termināls inventarizācijai | Operētājsistēma: Android 10 vai jaunāka |  |
| Procesors (CPU): Takts frekvence vismaz 2GHz, vismaz 4 kodoli |  |
| Operatīvā atmiņa (RAM): vismaz 2GB |  |
| Iebūvētā atmiņa |  |
| Displejs: skārienjūtīgs, vismaz 5 collas pa diagonāli, izšķirtspēja vismaz 720 p (īsākā mala) |  |
| Svītrkodu skeneris: iebūvēts, atbalsta ID (EAN) un 2D (QR, DM u.c.) kodus |  |
| Bezvadu savienojums: WiFi, BlueTooth, NFC |  |
| USB savienojums: USB ports akumulatora uzlādei un datu apmaiņai, USB kabelis iekļauts komplektā |  |
| Akumulators: vismaz 4000mAh |  |
| Fiziskā izturība: triecienizturība (kritiens vismaz 1,5 m), aizsardzība pret apkārtējo vidi, klase vismaz IP64 |  |
| Garantija: vismaz 2 gadi |  |
| Ierīcei jāatbilst 28.07.2015. MK noteikumu Nr.442 36¹.panta prasībām (lūdzu norādīt ierīces ražotāja reģistrācijas valsti, kā arī valsti, kurā ierīce tiek ražota) |  |
| Preču piegāde: 3 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas) |  |
| Uzstādīšana, konfigurācija, testu veikšana un darbinieku apmācība, telefoniskas konsultācijas, attālināta palīdzība tehnisko problēmu gadījumā |  |

Pielikums Nr.3

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs un datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim preces piegādi atbilstoši tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Daudzums (gab.) | Summa kopā EUR, bez PVN |
|  |  |  |  |
| Summa kopā EUR, bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 Minimālās prasības norādītas pielikumā Nr. 1 „Tehniskā specifikācija”